**Информация о наличии у СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова имущества,** в отношении которого предполагается заключение договоров аренды в соответствии с Правилами заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальнымиорганизациями культуры, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 сентября 2021 г. № 1529

|  |
| --- |
| **Наименование и характеристики объекта** |
| **1) Торгово-ярмарочный павильон (инвентарный номер 410122000008).**  Габариты: длина 6200 мм; ширина 3300 мм; высота 2780 мм (в составе: модуль-блок торговый; конструкция подвесная по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением; козырек). Габариты модуль-блока торгового: длина 6200 мм; ширина 2455 мм; высота 2600 мм. Разделен перегородкой на два бокса. Габариты конструкции подвесной по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением: длина 4480 мм; высота 1880 мм; глубина 400 мм.  Состав конструкции модуль-блока торгового:  - угловые радиусные панели – 4 шт.  - половая панель – 1 шт.  - стеновая панель с остеклением – 1 шт.  - торцевая панель с входной дверью – 2 шт.  - стеновая панель – 1 шт.  - потолочная панель – 1 шт.  Кол-во окон: 2 шт. (2030 мм\*1120 мм).  Электропитающая сеть торгового павильона: функционально устроена: при установке разделительной перегородки (деление на два бокса) управление, аварийное отключение и исполнительные устройства независимые и расположены снаружи у каждого бокса. Вентиляция модуль-блока торгового: приточно-вытяжная. Автономная электрическая система отопления. Электрические настенные конвекторы, с гладкой поверхностью с терморегулятором по одному в каждом боксе. Максимальная мощность каждого электрического конвектора 2 кВт. Стеллажи - 4 шт., стол – 2 шт.  **2) Торгово-ярмарочный павильон (инвентарный номер 410122000009).**  Габариты: длина 6200 мм; ширина 3300 мм; высота 2780 мм (в составе: модуль-блок торговый; конструкция подвесная по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением; козырек). Габариты модуль-блока торгового: длина 6200 мм; ширина 2455 мм; высота 2600 мм. Разделен перегородкой на два бокса. Габариты конструкции подвесной по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением: длина 4480 мм; высота 1880 мм; глубина 400 мм.  Состав конструкции модуль-блока торгового:  - угловые радиусные панели – 4 шт.  - половая панель – 1 шт.  - стеновая панель с остеклением – 1 шт.  - торцевая панель с входной дверью – 2 шт.  - стеновая панель – 1 шт.  - потолочная панель – 1 шт.  Кол-во окон: 2 шт. (2030 мм\*1120 мм).  Электропитающая сеть торгового павильона: функционально устроена: при установке разделительной перегородки (деление на два бокса) управление, аварийное отключение и исполнительные устройства независимые и расположены снаружи у каждого бокса. Вентиляция модуль-блока торгового: приточно-вытяжная. Автономная электрическая система отопления. Электрические настенные конвекторы, с гладкой поверхностью с терморегулятором по одному в каждом боксе. Максимальная мощность каждого электрического конвектора 2 кВт. Стеллажи - 4 шт., стол – 2 шт.  **3) Торгово-ярмарочный павильон (инвентарный номер 410122000010).**  Габариты: длина 6200 мм; ширина 3300 мм; высота 2780 мм (в составе: модуль-блок торговый; конструкция подвесная по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением; козырек). Габариты модуль-блока торгового: длина 6200 мм; ширина 2455 мм; высота 2600 мм. Разделен перегородкой на два бокса. Габариты конструкции подвесной по периметру окна с прилавком и дополнительным встроенным освещением: длина 4480 мм; высота 1880 мм; глубина 400 мм.  Состав конструкции модуль-блока торгового:  - угловые радиусные панели – 4 шт.  - половая панель – 1 шт.  - стеновая панель с остеклением – 1 шт.  - торцевая панель с входной дверью – 2 шт.  - стеновая панель – 1 шт.  - потолочная панель – 1 шт.  Кол-во окон: 2 шт. (2030 мм\*1120 мм).  Электропитающая сеть торгового павильона: функционально устроена: при установке разделительной перегородки (деление на два бокса) управление, аварийное отключение и исполнительные устройства независимые и расположены снаружи у каждого бокса. Вентиляция модуль-блока торгового: приточно-вытяжная. Автономная электрическая система отопления. Электрические настенные конвекторы, с гладкой поверхностью с терморегулятором по одному в каждом боксе. Максимальная мощность каждого электрического конвектора 2 кВт. Стеллажи - 4 шт., стол – 2 шт. |
| **Предполагаемый срок аренды** |
| 5 (пять) лет |
| **Размер арендной платы** |
| 42 045,06 рублей в месяц |
| **Цели использования объекта** |
| Организация питания посетителей и работников СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова |